{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Koptāme","KOP_Ledmanes","1-1","1-2","1-3","1-4","1-5"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":21,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Koptāme","index":0,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"merged":[[8,1,8,3],[10,0,10,3],[11,0,11,3],[12,0,12,3],[12,4,12,16],[13,0,13,3],[16,0,16,3],[17,1,18,1],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[24,1,24,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":3},"APSTIPRINU "]
[{"$nulls":3},"________________________________________"]
[{"$nulls":3},"(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)"]
[]
[{"$nulls":3},"Z.v."]
[{"$nulls":3},"______.gada ____.____________"]
[]
[null,"KOPTĀME"]
[]
["Būves nosaukums: Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi "]
["Objekta nosaukums: Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Lēdmanes ielā 3, Rīgā"]
["Objekta adrese: Lēdmanes ielā 3, Rīgā"]
["Pasūtījuma Nr."]
[]
[null,"Tāme sastādīta:  "]
[]
[null,"Kopsavilkuma tāmes Nr.","Objekta nosaukums","Objekta izmaksas            (euro)"]
[]
[]
[null,1,"Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Lēdmanes ielā 3, Rīgā",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null," Kopā:",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[null,"PVN (21%)"]
[]
[]
[]
[null,"Sastādīja:"]
{"$rows_empty":7}
[null,null,0]

{"sheet":"KOP_Ledmanes","index":1,"n_rows":40,"n_cols":9,"rows_kept":40,"merged":[[3,0,3,8],[4,0,4,8],[10,4,10,16],[12,5,12,6],[13,5,13,6],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,3],[16,4,17,4],[16,5,16,7],[16,8,17,8],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[25,0,25,2],[27,0,27,2],[28,0,28,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža"]
["Būvuzņēmējs:"]
[]
["Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr. 1"]
["Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Lēdmanes ielā 3, Rīgā"]
[]
[]
[]
["Būves nosaukums:",null,"Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi "]
["Objekta nosaukums:",null,"Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Lēdmanes ielā 3, Rīgā"]
["Objekta adrese:",null,"Lēdmanes ielā 3, Rīgā"]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":5},"Par kopējo summu, euro"]
[{"$nulls":5},"Kopējā darbietilpība, c/h"]
[{"$nulls":6},"Tāme sastādīta:  "]
[]
["Nr.p.k.","Kods, tāmes Nr.","Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums",null,"Tāmes izmaksas (euro)","Tai skaitā",null,null,"Darbietilpība (c/h)"]
[{"$nulls":5},"darba alga (euro)","būvizstrādājumi (euro)","mehānismi (euro)"]
[]
[1,"1-1","Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma (IZZ)"]
[2,"1-2","Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (UAS) "]
[3,"1-3","Ugunsdzēsības ūdensvada rekonstrukcija (ŪK)"]
[4,"1-4","Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads (automātikas daļa) (UK-A)"]
[5,"1-5","Ūdensvada rekonstrukcija. Ārēji tīkli. (ŪK-T)"]
[null,null,"Kopā"]
["Virsizdevumi",null,null,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,null,"tai skaitā darba aizsardzība",{"v":0,"d":"0%"}]
["Peļņa",null,null,{"v":0,"d":"0.00%"}]
[null,null,"Kopā bez PVN"]
[]
[]
[null,null,"Sastādīja:"]
[null,null,0]
[null,null,0]
[null,null,"Pārbaudīja:"]
[]
[]
[null,0,0]
[null,0,0]
[null,0,0]

{"sheet":"1-1","index":2,"n_rows":53,"n_cols":17,"rows_kept":53,"merged":[[2,0,2,16],[3,0,3,16],[7,4,7,16],[10,0,10,3],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[11,6,11,11],[11,12,11,16],[49,1,49,11],[51,0,51,2],[52,0,52,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža"]
["Būvuzņēmējs:"]
["Lokālā tāme nr. 1-1"]
["Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma (IZZ)"]
[]
[null,null,"Būves nosaukums:","Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi "]
[null,null,"Objekta nosaukums:","Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Lēdmanes ielā 3, Rīgā"]
[null,null,"Objekta adrese:","Lēdmanes ielā 3, Rīgā"]
[null,null,"Pasūtījuma Nr.",null,0]
["Tāme sastādīta ______. gada tirgus cenās, pamatojoties uz IZZ tehniskā projekta rasējumiem un darbu apjomiem"]
["Tāme sastādīta:  "]
["Nr.p.k.","Kods","Būvdarbu nosaukums","Tips, marka","Mērvienība","Daudzums","Vienības izmaksas",{"$nulls":5},"Kopā uz visu apjomu"]
[{"$nulls":6},"Laika norma (c/h)","Darba samaksas likme (euro/h)","Darba alga (euro)","Būvizstrādājumi (euro)","Mehānismi (euro)","Kopā (euro)","Darbietilpība (c/h)","Darba alga (euro)","Būvizstrādājumi (euro)","Mehānismi (euro)","Summa (euro)"]
[1,null,"Kontrolieris /Voice Alarm Controller Plena","LBB 1990/00 vai ekvivalents","gab.",1]
[2,null,"Zonas selektors ar mikrofonu Plena","LBB 1956/00 vai ekvivalents","gab.",1]
[3,null,"Zonas selektors Plena","LBB 1957/00 vai ekvivalents","gab.",1]
[4,null,"Balss ruteris (komutators) /Voice Alarm Router","LBB 1992/00 vai ekvivalents","gab. ",1]
[5,null,"Pastiprinātājs 240w  Plena Amplifier","LBB 1935/20 vai ekvivalents","gab. ",1]
[6,null,"Pastiprinātājs 480w  Plena Amplifier","LBB 1938/20 vai ekvivalents","gab. ",2]
[7,null,"Barošanas un lādēšanas bloks  Plena","PLN-24CH12 vai ekvivalents","gab. ",2]
[8,null,"Akumulators 12v 65Ah","65Ah 12v vai ekvivalents","gab. ",2]
[9,null,"Akumulators 12v 45kg. (ar klemju kompl.)","150Ah 12v vai ekvivalents","gab. ",2]
[10,null,"Mikrofons Plena","LBB9080/00 vai ekvivalents","gab. ",1]
[11,null,"Komutācijas skapis 19” 42U ar aprīkojumu ","42u 2000x600mmx800mm vai ekvivalents","kompl.",1]
[12,null,"Ventilatoru panelis ar termostatu","F9062 + F906T vai ekvivalents","kompl.",1]
[13,null,"19” rozešu bloks, 9 rozetes","1134L030090 vai ekvivalents","gab. ",2]
[14,null,"Ruporu skaļrunis 30w/15w/7.5w/3.75","LH1-UC30E vai ekvivalents","gab. ",2]
[15,null,"Sienu skaļrunis 1.5W/3W/6W","LB1-UW06 vai ekvivalents","gab. ",193]
[16,null,"Moduļveida griestu skaļrunis 0,75/1,5/3/6 W","LC1-UM06E8 vai ekvivalents","gab. ",33]
[17,null,"Aizmugurējās virsmas kastes daļa ","LC1-MFD vai ekvivalents","gab. ",33]
[18,null,"Aizsardzība skaļruniem (restes veida)",null,"gab. ",4]
[19,null,"Mūzikas un ziņošanas moduļa Plena","PLN-2AIO120 vai ekvivalents","gab. ",1]
[20,null,"Savienojuma adapters/ klemme ar drošinātāju","LBC 1256/00 vai ekvivalents","gab.",228]
[21,null,"Mākslīgās slodzes modulis / gala elements","PLN-DMY60 vai ekvivalents","gab.",24]
[22,null,"Kabelis UTP 4x2x0.5 cat.5","UTP 4x2x0.5 vai ekvivalents","m",20]
[23,null,"Kabelis nedegošs 2x1,0+0,8","JE-H(St)H-FE 180/E30 2x1,0+0,8 vai ekvivalents","m",7700]
[24,null,"Kabelis nedegošs 3x2,5 ","(N)HXH-FE 180/E30  3x2,5 vai ekvivalents","m",50]
[25,null,"Kabeļu penālis 25x16","25x16mm.","m",6000]
[26,null,"Ārēja gofrēta caurule ø40mm","1240HFPP L50  КОPОS vai ekvivalents","m",100]
[27,null,"Metāla (nedegošs) stiprinājums kabeļiem (skavas, dībeļi un skrūves)","ar ugunsizturību ne mazāk kā 60 min.","kompl.",1]
[28,null,"Kabeļu penālis 40x25",null,"m",100]
[29,null,"Kabeļu penālis 110x60",null,"m",240]
[30,null,"Termoizplešanās ugunsdrošības mastika CFS-IS, Termoizplešanās ugunsdrošības putas CFS-FFX","HILTI         CFS-IS,  CFS-FFX vai ekvivalents","kompl.",7]
[31,null,"Ugunsdrošības pārklājums CFS-CT","HILTI         CFS-CT vai ekvivalents","kompl.",1]
[32,null,"Stiprinājumi materiāli",null,"kompl.",1]
[33,null,"Montāžas materiāli (moduļa savienojumi, konektori)",null,"kompl.",1]
[34,null,"Izpilddokumentācija",null,"kompl.",1]
[35,null,"Sistēmas pieslēgšana, programmēšana, apmācība, palaišana",null,"kompl.",1]
[36,null,"Pacēlājs",null,"dienas",1]
[null,"Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)",{"$nulls":10},0,0,0,0,0]
[]
["Piezīmes:"]
["Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma atklātā konkursa cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus  un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē, apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētā būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā."]

{"sheet":"1-2","index":3,"n_rows":50,"n_cols":17,"rows_kept":50,"merged":[[2,0,2,16],[3,0,3,16],[7,4,7,16],[10,0,10,3],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[11,6,11,11],[11,12,11,16],[46,1,46,11],[48,0,48,2],[49,0,49,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža"]
["Būvuzņēmējs:"]
["Lokālā tāme nr. 1-2"]
["Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (UAS) "]
[]
[null,null,"Būves nosaukums:","Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi "]
[null,null,"Objekta nosaukums:","Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Lēdmanes ielā 3, Rīgā"]
[null,null,"Objekta adrese:","Lēdmanes ielā 3, Rīgā"]
[null,null,"Pasūtījuma Nr.",null,0]
["Tāme sastādīta ______. gada tirgus cenās, pamatojoties uz UAS tehniskā projekta rasējumiem un darbu apjomiem"]
["Tāme sastādīta:  "]
["Nr.p.k.","Kods","Būvdarbu nosaukums","Tips, marka","Mērvienība","Daudzums","Vienības izmaksas",{"$nulls":5},"Kopā uz visu apjomu"]
[{"$nulls":6},"Laika norma (c/h)","Darba samaksas likme (euro/h)","Darba alga (euro)","Būvizstrādājumi (euro)","Mehānismi (euro)","Kopā (euro)","Darbietilpība (c/h)","Darba alga (euro)","Būvizstrādājumi (euro)","Mehānismi (euro)","Summa (euro)"]
[1,null,"Ugunsdrošības signalizācijas adrešu panelis  (UAS sistēmas lietotāja pults 4 cilpas).","POLON 4900 vai ekvivalents","gab. ",1]
[2,null,"Akumulators 12V 44 Ah ","SSB 44 Ah vai ekvivalents","gab. ",2]
[3,null,"Kaste priekš akumulatoriem","PAR-4800 vai ekvivalents","gab. ",1]
[4,null,"Adrešu optiskais dūmu detektors","DOR-4046 vai ekvivalents","gab. ",265]
[5,null,"Adrešu siltuma detektors ","TUN-4046 vai ekvivalents","gab. ",26]
[6,null,"Bāze","G-40 vai ekvivalents","gab. ",309]
[7,null,"Indikācijas elements","WZ-31 vai ekvivalents","gab. ",37]
[8,null,"Adrešu trauksmes poga","ROP-4001M vai ekvivalents","gab. ",37]
[9,null,"Adrešu sirēna","SAL-4001 vai ekvivalents","gab. ",18]
[10,null,"Ārēja trauksmes sirēna 24V, ar strobu, 50-80 mA, IP65","AH-0312/7B8 vai ekvivalents ","gab. ",3]
[11,null,"Iekšēja trauksmes sirēna 24V, bez stroba, 14.5 mA, IP21","AH-03127 vai ekvivalents","gab. ",17]
[12,null,"Adrešu kontroles modulis (adapters)","ADC-4001M vai ekvivalents","gab. ",3]
[13,null,"Adrešu modulis ar kārbu 1xEKS","EKS-4001 vai ekvivalents","gab. ",4]
[14,null,"24V relejs ar 1 NC/NO kontaktu","OMRON  vai ekvivalents","gab.",2]
[15,null,"Adrešu kontroles modulis (ieejas)","EWK-4001 vai ekvivalents","gab. ",10]
[16,null,"Optiskais dūmu detektors","NB338-2L vai ekvivalents","gab. ",24]
[17,null,"Barošanas bloks 24v","ME.80-28/3ASW- PKD vai ekvivalents","gab. ",3]
[18,null,"Akumulators 12V 7Ah","SSB 7Ah vai ekvivalents","gab. ",6]
[19,null,"Kabelis nedegošs 2x1,0+0,8","JE-H(St)H-FE 180/E30 1x2x0,8 vai ekvivalents","m",7000]
[20,null,"Kabelis nedegošs 3x1,5","(N)HXH-FE 180/E30  3x1,5 vai ekvivalents","m",200]
[21,null,"Aizsardzība detektoriem (restes veida)",null,"gab. ",4]
[22,null,"Troses ","5 mm.","m",100]
[23,null,"Gofrēta caurule d25 SUPER MONOFLEX"," 1225HFPP L100 vai ekvivalents","m",800]
[24,null,"Ārēja gofrēta caurule d40"," 1240HFPP L50 vai ekvivalents","m",100]
[25,null,"Kabeļu kanāls 25x16mm","25x16mm","m",4000]
[26,null,"Kabeļu penālis 110x60mm","110x60mm","m",4]
[27,null,"Metāla (nedegošs) stiprinājums kabeļiem (skavas, dībeļi un skrūves)","ar ugunsizturību ne mazāk kā 60 min.","kompl.",1]
[28,null,"Termoizplešanās ugunsdrošības mastika CFS-IS, Termoizplešanās ugunsdrošības putas CFS-FFX","HILTI (CFS-IS+CFS-FFX) vai ekvivalents","kompl.",7]
[29,null,"Ugunsdrošības pārklājums CFS-CT","HILTI   CFS-CT vai ekvivalents","kompl.",1]
[30,null,"Palīgmateriāli (stiprināšanas detaļas un materiāli. mērījumi)",null,"kompl.",1]
[31,null,"Izpilddokumentācija",null,"kompl.",1]
[32,null,"Sistēmas pieslēgšana, programmēšana, apmācība, palaišana",null,"kompl.",1]
[33,null,"Pacēlājs",null,"dienas",1]
[null,"Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)",{"$nulls":10},0,0,0,0,0]
[]
["Piezīmes:"]
["Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma atklātā konkursa cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus  un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē, apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētā būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā."]

{"sheet":"1-3","index":4,"n_rows":40,"n_cols":17,"rows_kept":40,"merged":[[2,0,2,15],[3,0,3,15],[7,4,7,16],[10,0,10,2],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[11,6,11,11],[11,12,11,16],[35,1,35,11],[38,0,38,2],[39,0,39,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža"]
["Būvuzņēmējs:"]
["Lokālā tāme nr. 1-3"]
["Ugunsdzēsības ūdensvada rekonstrukcija (ŪK)"]
[]
[null,null,"Būves nosaukums:","Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi "]
[null,null,"Objekta nosaukums:","Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Lēdmanes ielā 3, Rīgā"]
[null,null,"Objekta adrese:","Lēdmanes ielā 3, Rīgā"]
[null,null,"Pasūtījuma Nr.",null,0]
["Tāme sastādīta ____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪK tehniskā projekta rasējumiem un darbu apjomiem"]
["Tāme sastādīta:  "]
["Nr.p.k.","Kods","Būvdarbu nosaukums","Tips, marka","Mērvienība","Daudzums","Vienības izmaksas",{"$nulls":5},"Kopā uz visu apjomu"]
[{"$nulls":6},"Laika norma (c/h)","Darba samaksas likme (euro/h)","Darba alga (euro)","Būvizstrādājumi (euro)","Mehānismi (euro)","Kopā (euro)","Darbietilpība (c/h)","Darba alga (euro)","Būvizstrādājumi (euro)","Mehānismi (euro)","Summa (euro)"]
[1,null,"AUKSTAIS ŪDENSVADS-Ū1-",null,null,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,null,"Ūdensapgādes cinkotā tērauda cauruļvads  ar fasondaļām un stiprinājumiem zemē (ievads posms) DN100 vai ekvivalents",null,"m",10]
[4,null,"Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule  PN10 ar stiprin. ar pretkondensāta izolāciju  16 mm un apvalku, piem.  Unipipe. 63x,0 vai ekvivalents",null,"m",10]
[5,null,"Elektroaizbīdnis ar automātiku (bloķēts ar UK krāniem ēkā) DN50 vai ekvivalents",null,"komplekts",1]
[6,null,"Ūdensvada ievada hermetizācija",null,"vietas",6]
[7,null,"Nelietojamās sistēmas demontāža",null,"komplekts",1]
[8,null,"UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSVADS - Ū2"]
[10,null,"Ugunsdzēsības sistēmas sūknis ar  automātiku ražība 2,0 l/sek; h=…20 m",null,"komplekts",2]
[12,null,"Sistēmas hidrofors V=50 L",null,"komplekts",1]
[13,null,"Aizbīdnis DN65 vai ekvivalents",null,"gab.",5]
[14,null,"Aizbīdnis DN50 vai ekvivalents",null,"gab.",5]
[15,null,"Vienvirziena vārsts DN50 vai ekvivalents",null,"gab.",2]
[16,null,"Elektrokontaktu manometrs",null,"komplekts",2]
[17,null,"Manometrs 0 …10 bar",null,"komplekts",2]
[18,null,"Ugunsdzēsības krāns DN25;                                                skapis - izmēri 750x800x160. „Supron”; šļūtene L=20m;                                              ugunsdzēsības krāna savienotājgalviņa (GM-25);                          ug.šļūteņu savienojumi (GR-25);                                    ug.stobrs regulējams 25mm (Pwh-25; K=43)   vai ekvivalents",null,"komplekts",19]
[19,null,"Ventilis DN25 vai ekvivalents",null,"komplekts",19]
[20,null,"Cinkotā terauda caurule ar veidgabaliem  PN10 ar stiprin. ar pretkondensāta izolāciju  10 mm un apvalku,  VS 3262; DIN 2440, DN65 vai ekvivalents",null,"m",20]
[21,null,"Cinkotā terauda caurule ar veidgabaliem  PN10 ar stiprin. ar pretkondensāta izolāciju  10 mm un apvalku,  VS 3262; DIN 2440, DN50 vai ekvivalents",null,"m",320]
[26,null,"Cinkotā terauda caurule ar veidgabaliem  PN10 ar stiprin. ar pretkondensāta izolāciju  10 mm un apvalku,  VS 3262; DIN 2440, DN25 vai ekvivalents",null,"m",20]
[27,null,"Nelietojamās sistēmas demontāža",null,"komplekts",1]
[28,null,"Pulvera ugunsdzēsības aparāts PA-6",null,"komplekts",38]
[29,null,"Palīgmateriāli",null,"komplekts",1]
[null,"Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)",{"$nulls":10},0,0,0,0,0]
[]
[]
["Piezīmes:"]
["Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma atklātā konkursa cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus  un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē, apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētā būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā."]

{"sheet":"1-4","index":5,"n_rows":50,"n_cols":17,"rows_kept":50,"merged":[[2,0,2,15],[3,0,3,15],[7,4,7,16],[10,0,10,2],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[11,6,11,11],[11,12,11,16],[46,1,46,11],[48,0,48,2],[49,0,49,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža"]
["Būvuzņēmējs:"]
["Lokālā tāme nr. 1-4"]
["Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads (automātikas daļa) (UK-A)"]
[]
[null,null,"Būves nosaukums:","Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi "]
[null,null,"Objekta nosaukums:","Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Lēdmanes ielā 3, Rīgā"]
[null,null,"Objekta adrese:","Lēdmanes ielā 3, Rīgā"]
[null,null,"Pasūtījuma Nr.",null,0]
["Tāme sastādīta _____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UK-A tehniskā projekta rasējumiem un darbu apjomiem"]
["Tāme sastādīta:  "]
["Nr.p.k.","Kods","Būvdarbu nosaukums","Tips, marka","Mērvienība","Daudzums","Vienības izmaksas",{"$nulls":5},"Kopā uz visu apjomu"]
[{"$nulls":6},"Laika norma (c/h)","Darba samaksas likme (euro/h)","Darba alga (euro)","Būvizstrādājumi (euro)","Mehānismi (euro)","Kopā (euro)","Darbietilpība (c/h)","Darba alga (euro)","Būvizstrādājumi (euro)","Mehānismi (euro)","Summa (euro)"]
[1,null,"Ugunsdzēsības elektroaizbīdņu un sūkņu vadības skapis - UASVS vai ekvivalents",null,"kompl.",1]
[2,null,"Ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas indikācijas skapis - USIS vai ekvivalents",null,"kompl.",1]
[3,null,"Drenāžas sūknis QDVX 16000 0.6kw 230V, DELFIN vai ekvivalents",null,"gab.",2]
[4,null,"Gaismas tablo \"Ugunsdzēsības sūkņu stacija\"",null,"gab.",1]
[5,null,"Adrešu modulis EKS 4001, POLON vai ekvivalents",null,"gab.",3]
[6,null,"Nozarkārba 110x110x51mm, IP67, pelēka OBO B9/TM, OBO vai ekvivalents",null,"gab.",4]
[7,null,"Termostats TS KTO 011 №.01140.0-00, STEGO vai ekvivalents",null,"gab.",1]
[8,null,"Kabelis (N)HXH-J FE180/E90 3x1,5 vai ekvivalents",null,"m",365]
[9,null,"Kabelis (N)HXH-J FE180/E90 4x1,5 vai ekvivalents",null,"m",460]
[10,null,"Kabelis (N)HXH-J FE180/E90 3x2,5 vai ekvivalents",null,"m",180]
[11,null,"Kabelis JE-H(St)H-Bd FE180/E90 1x2x0,8 vai ekvivalents",null,"m",150]
[12,null,"Kabelis JE-H(St)H-Bd FE180/E90 2x2x0,8 vai ekvivalents",null,"m",60]
[13,null,"Kabelis NHXH-J E90 5x4 vai ekvivalents",null,"m",230]
[14,null,"Plastmasas caurule ø25mm",null,"m",200]
[15,null,"Gofrēta caurule ø25mm Super Monoflex ",null,"m",320]
[16,null,"Gofrēta dubultsienu caurule D=75mm, 450N, Tips: EVOCAB FLEX, EVOPIPES vai ekvivalents",null,"m",150]
[17,null,"Metāla stiprinājums (EI90) gofrētai/plastmasas caurulei",null,"gab.",1400]
[18,null,"Kabeļu trepe KS20-200 vai ekvivalents",null,"gab.",10]
[19,null,"Traversa TPK-200 vai ekvivalents",null,"gab.",5]
[20,null,"Stiprinājuma skava KK/KS20 vai ekvivalents",null,"gab.",10]
[21,null,"Gala stiprinājums ÄF",null,"gab.",10]
[22,null,"Sienas stiprinājuma skava VK2 vai ekvivalents",null,"gab.",5]
[23,null,"Vertikālais savienojums VEF 2 vai ekvivalents",null,"gab.",5]
[24,null,"Savienojums SSR/KS20 vai ekvivalents",null,"gab.",5]
[25,null,"Griestu kronšteins TP1-750 vai ekvivalents",null,"gab.",5]
[26,null,"Termoizplešanās ugunsdrošības mastika CFS-IS, Termoizplešanās ugunsdrošības putas CFS-FFX,  Ugunsdrošības pārklājums CFS-CT HILTI vai ekvivalents",null,"kompl.",1]
[27,null,"Montāžas elementi",null,"kompl.",1]
[28,null,"Programmatūra EASY-SOFT-PRO vai ekvivalents",null,"kompl.",1]
[29,null,"Programmēšanas kabelis EASY800-USB-CAB vai ekvivalents",null,"kompl.",1]
[30,null,"Programmēšana",null,"kompl.",1]
[31,null,"Vadības skapju pieslēgšana",null,"kompl.",2]
[32,null,"Regulēšanas darbi",null,"kompl.",2]
[33,null,"Izpilddokumentācija un personāla apmacība",null,"kompl.",1]
[null,"Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)",{"$nulls":10},0,0,0,0,0]
[]
["Piezīmes:"]
["Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma atklātā konkursa cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus  un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē, apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētā būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā."]

{"sheet":"1-5","index":6,"n_rows":38,"n_cols":17,"rows_kept":38,"merged":[[2,0,2,15],[3,0,3,15],[7,3,7,16],[10,0,10,2],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[11,6,11,11],[11,12,11,16],[34,1,34,11],[36,0,36,2],[37,0,37,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža"]
["Būvuzņēmējs:"]
["Lokālā tāme nr. 1-5"]
["Ūdensvada rekonstrukcija. Ārēji tīkli. (ŪK-T)"]
[]
[null,null,"Būves nosaukums:","Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi "]
[null,null,"Objekta nosaukums:","Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Lēdmanes ielā 3, Rīgā"]
[null,null,"Objekta adrese:","Lēdmanes ielā 3, Rīgā"]
[null,null,"Pasūtījuma Nr.",null,0]
["Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪK-T tehniskā projekta rasējumiem un darbu apjomiem"]
["Tāme sastādīta:  "]
["Nr.p.k.","Kods","Būvdarbu nosaukums","Tips, marka","Mērvienība","Daudzums","Vienības izmaksas",{"$nulls":5},"Kopā uz visu apjomu"]
[{"$nulls":6},"Laika norma (c/h)","Darba samaksas likme (euro/h)","Darba alga (euro)","Būvizstrādājumi (euro)","Mehānismi (euro)","Kopā (euro)","Darbietilpība (c/h)","Darba alga (euro)","Būvizstrādājumi (euro)","Mehānismi (euro)","Summa (euro)"]
[null,null,"Ūdensvads –Ū1- ",{"$nulls":3},0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,null,"Kaļamā ķeta ūdensapgādes cauruļvada PN10 DN100 (OD77)  ar veidgabaliem izbūve sausās gruntīs H...2,0 m vai ekvivalents",null,"m",12]
[2,null,"Pazemes tipa aizbīdnis DN100 ar teleskopisku kāta pagarinājumu un peldošu ielas kapi EN-124 iekš.>140 vai ekvivalents",null,"kompl.",1]
[3,null,"Plastmasas PE ūdensapgādes  cauruļvada izbūve PN10 De 110x6,6  H...2m, sausās gruntīs vai ekvivalents",null,"m",70]
[4,null,"Plastmasas PE ūdensapgādes  cauruļvada izbūve PN10 De 63x5,8  H...2m, sausās gruntīs vai ekvivalents",null,"m",72]
[5,null,"Ūdensvada aka no saliekamiem dz/bet grodiem atbilstoši EN 1917 (B30, W10, F200), EN 681-1, ar pilna apjoma hidroizolāciju DN 2000\n- viengabala pamatnes elements,\n- ķeta vāku (25t) zaļā zonā, \n- akas kāpšļi LVS EN 13101...2003\n-betona atbalsta gredzens\n Akas izbūves dziļums  H…2.4m\nvai ekvivalents",null,"kompl.",1]
[6,null,"Ūdensvada aka no saliekamiem dz/bet grodiem atbilstoši EN 1917 (B30, W10, F200), EN 681-1, ar pilna apjoma hidroizolāciju DN 1500\n- viengabala pamatnes elements,\n- ķeta vāku (40t) brauktuves zonā, \n- akas kāpšļi LVS EN 13101...2003\n Akas izbūves dziļums  H…2.4m\nvai ekvivalents",null,"kompl.",1]
[7,null,"Ūdens mērītāja mezgls akā\n     - daudzstrūklu ūdensmērītājs Dn25\n      -krustgabals ar tukšošanas krānu Dn15 \n      -ventilis ar vītni  Dn50\n      -pretvārsts  Dn50\n      -pāreja Dn50/25\n      -tērauda taisnais gabals Dn25\n      -trejgabals Dn100/50\n      -liknis Dn50\n      - elektroaizbīdnis ar automātikas bloku Dn100\n      - manometrs 0...10 bar\n      - balsts\nvai ekvivalents",null,"kompl.",1]
[8,null,"Betona B12,5 balsti ",null,"kompl.",2]
[9,null,"Veidgabali – PN10\n      -trejgabals Dn100x100\n      -īscaurule Dn100\n      -līkums Dn100 (dažada leņķa)\nvai ekvivalents",null,"gab.",5]
[10,null,"Pievienojums esošai trasei",null,"kompl.",2]
[11,null,"Nelietojamās trases demontāža \n- Ūdensvada trases demontāža\n- Noslēgatloka uzstādīšana\n- Šahtas demontāža",null,"kompl.",1]
[12,null,"Aizsardzības darbi krustojumā ar esošām komunikācijām\n- El. Kabeļi, RG\n- Telefona kanalizācija, LMT\n-  Gāzesvads\n- Siltumtrase\n- Kanalizācija",null,"kompl.",1]
[13,null,"Cauruļvada trases  hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija",null,"kompl.",1]
[14,null,"Esošā ielas seguma noņemšana un atjaunošana",null,"m2",30]
[15,null,"Bortaakens noņemšana un atjaunošana",null,"m",15]
[]
[null,null,"Sadzīves kanalizācija –K1 - "]
[1,null,"Taukuķērājs rūpnieciski izgaavots – montējams ārā piem. NS6  ar līmeņa devēju",null,"kompl.",1]
[2,null,"Aizsargčaulas caur dzelzsbetona konstrukcijām, OD 200 caurulei",null,"kompl.",1]
[3,null,"Pievienojums esošai trasei ar jaunu aku",null,"vieta",1]
[null,"Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)",{"$nulls":10},0,0,0,0,0]
[]
["Piezīmes:"]
["Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma atklātā konkursa cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus  un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē, apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētā būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā."]